|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес | B | Осведомительный сигнал/  микрооперации | Адрес перехода |
| А+0 | 1 | x1 | А+15 |
| A+1 | 1 | x2 | A+17 |
| A+2 | 1 | x3 | A+30 |
| A+3 | 0 | y4,y5,y6 |  |
| A+4 | 1 | x5 | A+4 |
| A+5 | 1 | x6 | A+28 |
| A+6 | 0 | y3,y7,y11 |  |
| A+7 | 1 | x8 | A+37 |
| A+8 | 1 | x9 | A+55 |
| A+9 | 1 | x10 | A+62 |
| A+10 | 1 | x11 | A+72 |
| A+11 | 1 | x12 | A+80 |
| A+12 | 1 | x13 | A+83 |
| A+13 | 0 | y38 |  |
| A+14 | 1 | xб/п | А+83 |
| A+15 | 0 | y1 |  |
| A+16 | 1 | xб/п | А+83 |
| A+17 | 1 | x3 | A+19 |
| A+18 | 1 | xб/п | A+3 |
| A+19 | 0 | y4,y5,y6 |  |
| A+20 | 1 | x5 | A+20 |
| A+21 | 0 | y3,y13 |  |
| A+22 | 1 | x7 | A+24 |
| A+23 | 1 | xб/п | A+7 |
| A+24 | 0 | y4,y5 |  |
| A+25 | 1 | x7 | A+25 |
| A+26 | 0 | y3,y6,y7 |  |
| A+27 | 1 | xб/п | A+7 |
| A+28 | 0 | y9,y10 |  |
| A+29 | 1 | xб/п | A+7 |
| A+30 | 0 | y2,y3 |  |
| A+31 | 1 | x4 | A+33 |
| A+32 | 1 | xб/п | A+7 |
| A+33 | 0 | y4,y5 |  |
| A+34 | 1 | x5 | A+34 |
| A+35 | 0 | y3,y6,y7 |  |
| A+36 | 1 | xб/п | A+7 |
| A+37 | 0 | y14 |  |
| A+38 | 1 | x14 | A+50 |
| A+39 | 0 | y15,y16 |  |
| A+40 | 0 | y17 |  |
| A+41 | 1 | x15 | A+51 |
| A+42 | 1 | x16 | A+53 |
| A+43 | 0 | y5,y19 |  |
| A+44 | 1 | x5 | A+44 |
| A+45 | 0 | y16,y20,y21 |  |
| A+46 | 0 | y22,y23 |  |
| A+47 | 1 | x17 | A+47 |
| A+48 | 0 | y24,y25 |  |
| A+49 | 1 | xб/п | A+0 |
| A+50 | 1 | xб/п | A+41 |
| A+51 | 0 | y18 |  |
| A+52 | 1 | xб/п | A+83 |
| A+53 | 0 | y1 |  |
| A+54 | 1 | xб/п | A+83 |
| A+55 | 0 | y5,y26 |  |
| A+56 | 1 | x5 | A+56 |
| A+57 | 0 | y27,y28 |  |
| A+58 | 0 | y29 |  |
| A+59 | 1 | x17 | A+59 |
| A+60 | 0 | y30,y31 |  |
| A+61 | 1 | xб/п | A+0 |
| A+62 | 0 | y16,y210 |  |
| A+63 | 1 | x18 | A+65 |
| A+64 | 1 | xб/п | A+0 |
| A+65 | 0 | y5,y32 |  |
| A+66 | 1 | x5 | A+66 |
| A+67 | 1 | x19 | A+70 |
| A+68 | 0 | y33,y34 |  |
| A+69 | 1 | xб/п | A+0 |
| A+70 | 0 | y1 |  |
| A+71 | 1 | xб/п | A+83 |
| A+72 | 1 | x20 | A+75 |
| A+73 | 0 | y18 |  |
| A+74 | 1 | xб/п | A+83 |
| A+75 | 0 | y16,y21 |  |
| A+76 | 0 | y5,y35 |  |
| A+77 | 1 | x5 | A+77 |
| A+78 | 0 | y36,y37 |  |
| A+79 | 1 | xб/п | A+89 |
| A+80 | 0 | y8,y39 |  |
| A+81 | 1 | x21 | A+81 |
| A+82 | 1 | xб/п | A+0 |
| A+83 |  |  |  |